РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2023 № АГ-2440-п

Об утверждении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным, автономным учреждениям муниципального образования город Минусинск, финансируемым из городского бюджета на период 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» для утверждения целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным, автономным учреждениям муниципального образования город Минусинск, финансируемым из городского бюджета (далее – учреждения), на период 2024-2026 годы согласно приложению.
2. Учреждениям разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.
3. Учреждениям обеспечить достижение показателя целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города по общественно-политической работе Кырова В.В.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города подпись А.О. Первухин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации  города Минусинска  от 29.11.2023 № АГ-2440-п | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным, автономным учреждениям муниципального образования город Минусинск, финансируемым из городского бюджета на период 2024-2026 годы | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения  за первый год | Целевой уровень снижения  за первый и второй год | Целевой уровень снижения  за трехлетний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Управление образования администрации города Минусинска | | | | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 1"Садко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей", г. Минусинск, ул. Комарова, 17 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 46,16 | 33,9 | 28% | 3% | 45,84 | 45,52 | 44,89 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,18 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,26 | 4,5 | 39% | 4% | 7,19 | 7,12 | 6,98 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 20,02 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.2 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 2 "Метелица" комбинированного вида", г. Минусинск, Ванеева, 19 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 41,57 | 33,9 | 19% | 2% | 41,37 | 41,17 | 40,77 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,49 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,34 | 4,5 | 39% | 4% | 7,27 | 7,20 | 7,06 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 17,81 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 3 "Семицветик" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 30,98 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,52 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,60 | 4,5 | 33% | 3% | 6,55 | 6,49 | 6,38 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 18,50 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.4 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 4 "Дюймовочка" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Кравченко, 34 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 38,52 | 33,9 | 14% | 1% | 38,39 | 38,26 | 37,99 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,18 | 2,7 | 16% | 2% | 3,17 | 3,16 | 3,13 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,71 | 4,5 | 33% | 3% | 6,65 | 6,60 | 6,48 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 0,03 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.5 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 5 "Теремок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей", г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 2 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 50,36 | 33,9 | 34% | 3% | 49,93 | 49,50 | 48,64 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,57 | 2,7 | 26% | 3% | 3,55 | 3,52 | 3,48 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,61 | 4,5 | 33% | 3% | 6,55 | 6,50 | 6,39 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 27,78 | 26,2 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.6 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 7 "Белочка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей", г. Минусинск, гп. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 9 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 43,27 | 33,9 | 24% | 2% | 43,01 | 42,76 | 42,24 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 4,24 | 2,7 | 38% | 4% | 4,20 | 4,16 | 4,08 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8,16 | 4,5 | 46% | 8% | 8,00 | 7,84 | 7,53 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 18,83 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 14 "Золотой ключик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей", г. Минусинск, ул. Хвастанцева, 71 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,20 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,20 | 4,5 | 13% | 1% | 5,18 | 5,16 | 5,13 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 25,76 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.8 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 15 "Тополёк" присмотра и оздоровления", г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 8 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 48,35 | 33,9 | 31% | 3% | 47,97 | 47,60 | 46,85 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,01 | 2,7 | 14% | 1% | 3,00 | 2,99 | 2,97 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 5,50 | 4,5 | 18% | 2% | 5,47 | 5,45 | 5,40 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 21,69 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.9 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 16 "Колосок" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Октябрьская, 16 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 50,53 | 33,9 | 34% | 3% | 50,10 | 49,66 | 48,80 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,84 | 2,7 | 8% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,29 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 29,25 | 26,2 | 10% | 1% | 29,17 | 29,10 | 28,94 |
| 1.10 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 17 "Жемчужинка" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Вокзальная, 18д | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 53,63 | 33,9 | 37% | 4% | 53,13 | 52,63 | 51,63 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,10 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,59 | 4,5 | 41% | 5% | 7,50 | 7,41 | 7,23 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 15,97 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.11 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 18 "Родничок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", г. Минусинск, ул. Автомобильная, 21а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54,49 | 33,9 | 38% | 4% | 53,96 | 53,44 | 52,39 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 4,02 | 2,7 | 35% | 3% | 3,99 | 3,95 | 3,88 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,81 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 0,03 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.12 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 19 "Хрусталик" комбинированного вида", г. Минусинск, Тимирязева, 3а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 52,81 | 33,9 | 37% | 4% | 52,32 | 51,83 | 50,85 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,64 | 2,7 | 1% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 9,28 | 4,5 | 51% | 11% | 9,03 | 8,78 | 8,28 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 26,88 | 26,2 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.13 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное бюджетное учреждение Детский сад № 20 "Капитошка" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Тимирязева, 6а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 43,29 | 33,9 | 24% | 2% | 43,03 | 42,77 | 42,25 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,57 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,39 | 4,5 | 39% | 4% | 7,32 | 7,24 | 7,10 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 26,85 | 26,2 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.14 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное бюджетное учреждение Детский сад №21 "Звёздочка" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Б. Революции, 50а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 22,98 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8,70 | 4,5 | 48% | 9% | 8,51 | 8,32 | 7,93 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 0,03 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.15 | Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 23 "Улыбка" комбинированного вида", г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 10 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 14,51 | 33,9 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,82 | 2,7 | 8% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,00 | 4,5 | 35% | 4% | 6,93 | 6,87 | 6,75 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 0,01 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.16 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 25 "Сибирячок" комбинированного вида", пр. Сафьяновых, 20 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 51,46 | 33,9 | 36% | 4% | 51,00 | 50,54 | 49,62 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 2,38 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,92 | 4,5 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 20,52 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.17 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 26 "Умка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей", ул. Сургуладзе, 11 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54,35 | 33,9 | 38% | 4% | 53,82 | 53,30 | 52,26 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,86 | 2,7 | 31% | 3% | 3,83 | 3,80 | 3,74 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,40 | 4,5 | 31% | 3% | 6,35 | 6,30 | 6,20 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 28,27 | 26,2 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.18 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 28 "Аленький цветочек" с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников", г. Минусинск, ул. Народная, 31а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 41,81 | 29,7 | 30% | 3% | 41,50 | 41,19 | 40,57 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,02 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 7,68 | 5,2 | 33% | 3% | 7,61 | 7,55 | 7,42 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 18,04 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.19 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 29 "Серебрянное копытце" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Ванеева, 1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 51,81 | 33,9 | 36% | 4% | 51,35 | 50,89 | 49,96 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,50 | 2,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,52 | 4,5 | 2% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 24,14 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.20 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 30 "Росинка" комбинированного вида", г. Минусинск, ул. Кретова, 19 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 55,13 | 33,9 | 40% | 4% | 54,58 | 54,03 | 52,93 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 3,06 | 2,7 | 14% | 1% | 3,05 | 3,04 | 3,02 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,02 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 22,26 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.21 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 1", г. Минусинск, ул. Набережная, 93а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,60 | 28,4 | 18% | 2% | 34,44 | 34,28 | 33,97 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,70 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,49 | 1,6 | 56% | 14% | 3,37 | 3,25 | 3,01 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 20,76 | 14,2 | 32% | 3% | 20,60 | 20,43 | 20,09 |
| 1.22 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2", г. Минусинск, Автомобильная, 37 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 38,56 | 28,4 | 27% | 3% | 38,30 | 38,04 | 37,53 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,91 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,59 | 1,6 | 39% | 4% | 2,57 | 2,54 | 2,49 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,75 | 14,2 | 27% | 3% | 18,62 | 18,50 | 18,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.23 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С.Пушкина", г. Минусинск, ул. Штабная, 26 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 36,25 | 28,4 | 22% | 2% | 36,05 | 35,85 | 35,44 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,47 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,39 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,01 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.24 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза М.П.Хвастанцева.", г. Минусинск, ул. Подсинская, 41 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 39,47 | 28,4 | 28% | 3% | 39,19 | 38,90 | 38,34 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,98 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,49 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,59 | 14,2 | 24% | 2% | 18,48 | 18,36 | 18,14 |
| 1.25 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 5", г. Минусинск, Мира, 28 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 46,96 | 28,4 | 40% | 4% | 46,46 | 45,96 | 44,95 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,00 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,62 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,96 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.26 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 "Русская школа", г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 4 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 31,62 | 28,4 | 11% | 1% | 31,53 | 31,44 | 31,26 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,54 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,87 | 1,6 | 46% | 7% | 2,82 | 2,76 | 2,66 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,57 | 14,2 | 0% | 0% | 13,57 | 13,57 | 13,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.27 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей № 7", г. Минусинск, ул. Ванеева, 8 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 43,78 | 28,4 | 36% | 4% | 43,38 | 42,99 | 42,20 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,01 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,76 | 1,6 | 59% | 15% | 3,61 | 3,47 | 3,17 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 20,05 | 14,2 | 31% | 3% | 19,90 | 19,75 | 19,44 |
| 1.28 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9", г. Минусинск, Тимирязева, 9а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 28,99 | 28,4 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,13 | 1,1 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,11 | 1,6 | 26% | 3% | 2,10 | 2,08 | 2,06 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,05 | 14,2 | 9% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.29 | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия № 1", г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 13 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 45,07 | 28,4 | 37% | 4% | 44,65 | 44,23 | 43,39 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,33 | 1,1 | 24% | 2% | 1,32 | 1,31 | 1,29 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,12 | 1,6 | 26% | 3% | 2,11 | 2,10 | 2,07 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,94 | 14,2 | 12% | 1% | 15,89 | 15,85 | 15,76 |
| 1.30 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12", г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 20,29 | 28,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,03 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 13,40 | 1,6 | 90% | 34% | 12,25 | 11,11 | 8,83 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 28,18 | 14,2 | 50% | 10% | 27,48 | 26,79 | 25,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.31 | Муниципальное казенное общеобразовательное казенное учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа №14", г. Минусинск, ул. Кравченко, 12 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 28,36 | 28,4 | 4% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,21 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,91 | 1,6 | 17% | 2% | 1,90 | 1,90 | 1,88 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,53 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.32 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16", г. Минусинск, ул. Кретова, 9 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 49,76 | 28,4 | 44% | 6% | 48,99 | 48,22 | 46,67 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,09 | 1,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,72 | 1,6 | 78% | 27% | 6,27 | 5,81 | 4,91 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 24,11 | 14,2 | 42% | 5% | 23,79 | 23,47 | 22,83 |
| 1.33 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 47", г. Минусинск, гп. Зеленый Бор, ул. уравлева, 47 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 36,69 | 28,4 | 24% | 2% | 36,48 | 36,26 | 35,82 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,09 | 1,1 | 3% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,61 | 1,6 | 39% | 4% | 2,58 | 2,56 | 2,51 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,83 | 14,2 | 5% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1.34 | Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества", г. Минусинск, ул. Делегатская, 20 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 44,11 | 29,7 | 34% | 3% | 43,73 | 43,35 | 42,60 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,43 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,46 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,06 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.35 | Муниципальное бюджетное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа", г. Минусинск, ул. Кретова, 20 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,02 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,38 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,02 | 20,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2. Отдел спорта и молодёжной политики администрации города Минусинска | | | | | | | | | |
| 2.1 | Муниципальное бюджетное учреждение Молодёжный центр "Защитник", г. Минусинск, ул. Штабная, д. 16 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 10,39 | неприменимо | неприменимо | 6% | 10,23 | 10,08 | 9,77 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,37 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,36 | 0,36 | 0,34 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 63,03 | неприменимо | неприменимо | 6% | 62,09 | 61,14 | 59,25 |
| 2.2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городские спортивные сооружения", г. Минусинск, пр. Котельный, 5 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 63,46 | 33,3 | 48% | 9% | 62,10 | 60,75 | 58,04 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,64 | 0,6 | 12% | 1% | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,98 | 1,0 | 6% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 16,78 | 18,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городские спортивные сооружения", г. Минусинск, ул. Затубинская, 10а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 3,40 | 35,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,25 | неприменимо\* | 0% | 6% | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,47 | 1,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м4 | 1,92 | 24,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городские спортивные сооружения", г. Минусинск, ул. им. Ю.В. Шумилова, 105 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 39,51 | 33,3 | 17% | 2% | 39,34 | 39,18 | 38,85 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,18 | 0,6 | 53% | 12% | 1,14 | 1,11 | 1,04 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,43 | 1,0 | 32% | 3% | 1,41 | 1,40 | 1,38 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м3 | 12,15 | 18,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.5 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина", г. Минусинск, ул. Кр. Партизан, 37 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 49,48 | 32,6 | 35% | 3% | 49,05 | 48,62 | 47,77 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,09 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 1,07 | 1,06 | 1,03 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,13 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м4 | 14,81 | 20,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.6 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина", г. Минусинск, ул. Народная, 60а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 124,96 | 32,6 | 75% | 25% | 117,16 | 109,35 | 93,74 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,25 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 1,23 | 1,22 | 1,18 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,72 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м4 | 8,42 | 20,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2.7 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина", г. Минусинск, ул. Ленина, 93а | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 59,55 | 32,6 | 47% | 8% | 58,32 | 57,09 | 54,63 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,23 | неприменимо\* | неприменимо\* | 6% | 1,21 | 1,19 | 1,15 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,29 | 2,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м4 | 15,71 | 20,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Отдел культуры администрации города Минусинска | | | | | | | | | |
| 3.1 | Муниципальное образовательное бюджетное учереждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Минусинск, ул. Кретова, 20 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 34,95 | 28,4 | 20% | 2% | 34,77 | 34,59 | 34,24 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,53 | 1,6 | 66% | 19% | 4,31 | 4,09 | 3,65 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м4 | 10,99 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 4. | Муниципальное казенное учреждение города Минусинска "Архив города Минусинска", г. Минусинск, ул. Ленина, 68 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 37,70 | 29,7 | 22% | 2% | 37,49 | 37,29 | 36,88 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 1,27 | 2,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 4,92 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м7 | 7,85 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 5. | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" администрации города Минусинска | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | 0,29 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,05 | неприменимо | неприменимо | 6% | 2,02 | 1,99 | 1,93 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 33,12 | неприменимо | неприменимо | 6% | 32,62 | 32,12 | 31,13 |

Заместитель Главы города по общественно-политической работе подпись Кыров В.В.