**ПРЕЧЕНЬ**

 **объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование объекта, адрес. | Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция) | Назначение объекта | Характеристики объекта | Ориентировочная стоимость работ в рамках реализации концессионного соглашения | Информация о наличии проектной документации/наименование собственника проектной документации |
| 1. | Муниципальная котельная по адресу: Красноярский край г. Минусинск ул. Суворова, 23«в» | Реконструкция объекта ЖКХ | Объект ЖКХ | Котельная введена в эксплуатацию в 1985 году предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий. Котельная устроена в отдельном многоэтажном здании с железобетонными перекрытиями. В котельной установлено 4 котлоагрегата суммарной мощностью 2,8 Гкал/час в легкой обмуровке (из огнеупорного и красного кирпича), с ручной топливоподачей и шлакозолоудалением. Для отвода газов установлена стальная дымовая труба с оттяжками высотой 30 метров и диаметром устья 0,6 метра на бетонном основании. Приток воздуха в котельный зал неорганизованный, путем подсосов через неплотности ограждающих конструкций. Химводоподготовка: аппарат противонакипной магнитной обработки воды – Дальстам-011. Бак аккумулятор 2,5 м3 2 шт. Подпитка водой производится из сете центрального водоснабжения по договору. Автоматизация котлов и котельного оборудования отсутствует, запуск в работу и останов котельного оборудования производиться в ручном режиме с распределительного щита.Котельная работает в одноконтурном режиме: 2 котла на отопление и 2 котла на отопление и ГВС по температурному графику 95/70⁰С. | Не определена, прорабатывается совместно с потенциальным инвестором | Отсутствует |